X2不需要安装驱动 

X3需要安装驱动 

BinTools目录是BIN文件工具相关
IniList是BIN模板文件夹 可自行添加模板文件
使用BIN合并 功能时 会自动把合并后的文件生成到BinTools根目录下

ConfigINI文件夹用于存放 硬件配置信息（放其他位子也可以）

Decode目录是密码管理功能
LocalPassword.txt用于存放需要查询的密码（本地）

找到密码后LocalLog_device_password.txt用于收集可用密码（使用本地密码时）


runLog.log是日志文件，各种操作的日志会有记录，可以定期删除。使用量达到月1W只的情况下。
建议每周，每月删除一次。可以提高软件使用的效率。日志文件越大，软件会越慢。


Save文件夹用于保存读取的文件
其下的Local文件夹：当读取时，文件会自动保存在里面。按厂商名，型号分级
其下的ServerCall文件夹:使用"固件生成"文件会保存在此。



如果读取的内容没有可标识的，会以日期命名
提示:目录不可以设置为磁盘根目录 比如“D:/”这样是无法创建文件。比如目录D:/CODES/这样是可以的

使用 512byte-指定顺序 功能 BIN文件目录下需要一个list.txt文件存放文件顺序 且需要扩展名
比如
SX100000.bin
SX10000N.bin





音频文件命名：(根据喜好需求自行制作音频文件，名称相同即可，注意文件较小更合适，比如音频比特率88kbps 可以参考目录中文件属性参数)
PT_USBdisconnect.wav", "##提示音-USB断开");
PT_USBconnect.wav", "##USB接通");
PT_NETdisconnected.wav", "##网络已断开");
PT_DeviceInserted.wav", "##模块已插入");
PT_DeviceRemoved", "##模块已拔出");
PT_ReadOK.wav", "##读取成功");
PT_ReadFail.wav", "##读取失败");
PT_ReadTimeout.wav", "##读取超时");
PT_WriteOK.wav", "##写入成功");
PT_WriteFail.wav", "##写入失败");
PT_WriteTimeout.wav", "##写入超时");
PT_VerificationOK.wav", "##检验写入成功");
PT_VerificationFail.wav", "##校验写入失败");